## Energieeffizienzdiagnose-Bericht

Computername | URSOMEDIA
Überprüfungszeit | 2013-12-20T21:05:00Z
Überprüfungsdauer | 60 Sekunden
Systemhersteller | To Be Filled By O.E.M.
Systemproduktname | To Be Filled By O.E.M.
BIOS-Datum | 06/22/2009
BIOS-Version | P1.40
Betriebssystembuild | 7601
Plattformrolle | PlatformRoleDesktop
Netzbetrieb | true
Prozessanzahl | 66
Threadanzahl | 868
Berichts-GUID | {b4477883-48b7-47cb-ac0a-c4cc9ee9a664}

### Analyseergebnisse

#### Fehler

Systemverfügbarkeitsanforderungen:Anforderung "System erforderlich"
Das Programm hat eine Anforderung gestellt, um zu verhindern, dass das System automatisch in den Standbymodus wechselt.

Anfordernder Prozess | \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\wuauclt.exe

Systemverfügbarkeitsanforderungen:Anforderung "System erforderlich"
Der Dienst hat eine Anforderung gestellt, um zu verhindern, dass das System automatisch in den Standbymodus wechselt.

Anfordernder Dienst | defragsvc

Systemverfügbarkeitsanforderungen:Anforderung "System erforderlich"
Das Gerät oder der Treiber hat eine Anforderung gestellt, um zu verhindern, dass das System automatisch in den Standbymodus wechselt.

Treibername | \FileSystem\rdbss

USB-Standbymodus:USB-Gerät wechselt nicht in Standbymodus
Das USB-Gerät wechselte nicht in den Standbymodus. Die Prozessorenergieverwaltung kann verhindert werden, wenn ein USB-Gerät bei Nichtverwendung nicht in den Standbymodus wechselt.

Gerätename | USB-Root-Hub
Hostcontroller-ID | PCI\VEN_10DE&DEV_0AA5
Hostcontrollerspeicherort | PCI bus 0, device 4, function 0
Geräte-ID | USB\VID_10DE&PID_0AA5
Portpfad |

USB-Standbymodus:USB-Gerät wechselt nicht in Standbymodus
Das USB-Gerät wechselte nicht in den Standbymodus. Die Prozessorenergieverwaltung kann verhindert werden, wenn ein USB-Gerät bei Nichtverwendung nicht in den Standbymodus wechselt.

Gerätename | USB-Verbundgerät
Hostcontroller-ID | PCI\VEN_10DE&DEV_0AA5
Hostcontrollerspeicherort | PCI bus 0, device 4, function 0
Geräte-ID | USB\VID_04FC&PID_05D8
Portpfad | 2

USB-Standbymodus:USB-Gerät wechselt nicht in Standbymodus
Das USB-Gerät wechselte nicht in den Standbymodus. Die Prozessorenergieverwaltung kann verhindert werden, wenn ein USB-Gerät bei Nichtverwendung nicht in den Standbymodus wechselt.

Gerätename | USB-Verbundgerät
Hostcontroller-ID | PCI\VEN_10DE&DEV_0AA5
Hostcontrollerspeicherort | PCI bus 0, device 4, function 0
Geräte-ID | USB\VID_05A4&PID_9881
Portpfad | 4

CPU-Auslastung:Prozessorauslastung ist hoch
Die durchschnittliche Prozessorauslastung während der Ablaufverfolgung war sehr hoch. Das System verbraucht weniger Energie, wenn die durchschnittliche Prozessorauslastung sehr niedrig ist. Überprüfen Sie die Prozessorauslastung für einzelne Prozesse, um festzustellen, welche Anwendungen und Dienste den größten Anteil an der Gesamtprozessorauslastung haben.

Durchschnittliche Auslastung (%) | 42.31

#### Warnungen

Plattform-Zeitgeberauflösung:Plattform-Zeitgeberauflösung
Die standardmäßige Plattform-Zeitgeberauflösung beträgt 15,6 ms (15625000 ns) und sollte immer dann verwendet werden, wenn sich das System im Leerlauf befindet. Wenn die Zeitgeberauflösung erhöht wird, sind die Technologien zur Prozessorenergieverwaltung möglicherweise nicht wirksam. Die erhöhte Zeitgeberauflösung kann auf eine Multimediawiedergabe oder Grafikanimationen zurückzuführen sein.

Aktuelle Zeitgeberauflösung (100-ns-Einheiten) | 78125
Maximale Zeitgeberperiode (100-ns-Einheiten) | 156250

Plattform-Zeitgeberauflösung:Ausstehende Zeitgeberanforderung
Von einem Programm oder Dienst wurde eine Zeitgeberauflösung angefordert, die kleiner als die maximale Zeitgeberauflösung der Plattform ist.

Angeforderter Zeitraum | 100000
ID des anfordernden Prozesses | 3564
Pfad des anfordernden Prozesses | \Device\HarddiskVolume1\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

Plattform-Zeitgeberauflösung:Ausstehende Zeitgeberanforderung
Von einem Programm oder Dienst wurde eine Zeitgeberauflösung angefordert, die kleiner als die maximale Zeitgeberauflösung der Plattform ist.

Angeforderter Zeitraum | 97650
ID des anfordernden Prozesses | 1248
Pfad des anfordernden Prozesses | \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\svchost.exe

Energierichtlinie:Bildschirmzeitlimit ist lang (Netzbetrieb)
Der Bildschirm ist so konfiguriert, dass er nach mehr als 10 Minuten Inaktivität ausgeschaltet wird.

Zeitlimit (Sekunden) | 900

Energierichtlinie:802.11-Energierichtlinie für Drahtlosverbindungen ist "Maximale Leistung" (Netzbetrieb)
Die aktuelle Energierichtlinie für 802.11-kompatible Drahtlosnetzwerkadapter ist nicht für die Verwendung von Energiesparmodi konfiguriert.
CPU-Auslastung:Einzelner Prozess mit erheblicher Prozessorauslastung
Auf diesen Prozess ist ein erheblicher Anteil der Gesamtprozessorauslastung zurückzuführen, die während der Ablaufverfolgung aufgezeichnet wurde.

Prozessname | rundll32.exe
PID | 4032
Durchschnittliche Auslastung (%) | 15.70
Modul | Durchschnittliche Modulauslastung (%)
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 6.03
\Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\apphelp.dll | 2.62
\SystemRoot\System32\Drivers\Ntfs.sys | 2.02

CPU-Auslastung:Einzelner Prozess mit erheblicher Prozessorauslastung
Auf diesen Prozess ist ein erheblicher Anteil der Gesamtprozessorauslastung zurückzuführen, die während der Ablaufverfolgung aufgezeichnet wurde.

Prozessname | wmplayer.exe
PID | 3564
Durchschnittliche Auslastung (%) | 10.93
Modul | Durchschnittliche Modulauslastung (%)
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 4.77
\SystemRoot\system32\drivers\fltmgr.sys | 1.03
\SystemRoot\System32\Drivers\Ntfs.sys | 0.96

CPU-Auslastung:Einzelner Prozess mit erheblicher Prozessorauslastung
Auf diesen Prozess ist ein erheblicher Anteil der Gesamtprozessorauslastung zurückzuführen, die während der Ablaufverfolgung aufgezeichnet wurde.

Prozessname | svchost.exe
PID | 2448
Durchschnittliche Auslastung (%) | 7.31
Modul | Durchschnittliche Modulauslastung (%)
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 3.23
\SystemRoot\System32\Drivers\Ntfs.sys | 1.56
\SystemRoot\system32\drivers\fltmgr.sys | 0.91

CPU-Auslastung:Einzelner Prozess mit erheblicher Prozessorauslastung
Auf diesen Prozess ist ein erheblicher Anteil der Gesamtprozessorauslastung zurückzuführen, die während der Ablaufverfolgung aufgezeichnet wurde.

Prozessname | System
PID | 4
Durchschnittliche Auslastung (%) | 2.26
Modul | Durchschnittliche Modulauslastung (%)
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.84
\SystemRoot\System32\drivers\tcpip.sys | 0.37
\SystemRoot\system32\halmacpi.dll | 0.16

CPU-Auslastung:Einzelner Prozess mit erheblicher Prozessorauslastung
Auf diesen Prozess ist ein erheblicher Anteil der Gesamtprozessorauslastung zurückzuführen, die während der Ablaufverfolgung aufgezeichnet wurde.

Prozessname | avgcsrvx.exe
PID | 344
Durchschnittliche Auslastung (%) | 1.80
Modul | Durchschnittliche Modulauslastung (%)
\Device\HarddiskVolume1\Program Files\AVG\AVG2014\avgcorex.dll | 1.25
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.22
\Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\ntdll.dll | 0.12

CPU-Auslastung:Einzelner Prozess mit erheblicher Prozessorauslastung
Auf diesen Prozess ist ein erheblicher Anteil der Gesamtprozessorauslastung zurückzuführen, die während der Ablaufverfolgung aufgezeichnet wurde.

Prozessname | svchost.exe
PID | 888
Durchschnittliche Auslastung (%) | 1.13
Modul | Durchschnittliche Modulauslastung (%)
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.86
\Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\ntdll.dll | 0.09
\SystemRoot\system32\halmacpi.dll | 0.03

CPU-Auslastung:Einzelner Prozess mit erheblicher Prozessorauslastung
Auf diesen Prozess ist ein erheblicher Anteil der Gesamtprozessorauslastung zurückzuführen, die während der Ablaufverfolgung aufgezeichnet wurde.

Prozessname | wuauclt.exe
PID | 5160
Durchschnittliche Auslastung (%) | 0.41
Modul | Durchschnittliche Modulauslastung (%)
\SystemRoot\System32\win32k.sys | 0.16
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.11
\SystemRoot\system32\halmacpi.dll | 0.02

CPU-Auslastung:Einzelner Prozess mit erheblicher Prozessorauslastung
Auf diesen Prozess ist ein erheblicher Anteil der Gesamtprozessorauslastung zurückzuführen, die während der Ablaufverfolgung aufgezeichnet wurde.

Prozessname | dwm.exe
PID | 3324
Durchschnittliche Auslastung (%) | 0.39
Modul | Durchschnittliche Modulauslastung (%)
\Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\dwmcore.dll | 0.11
\Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\nvwgf2um.dll | 0.09
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.05

CPU-Auslastung:Einzelner Prozess mit erheblicher Prozessorauslastung
Auf diesen Prozess ist ein erheblicher Anteil der Gesamtprozessorauslastung zurückzuführen, die während der Ablaufverfolgung aufgezeichnet wurde.

Prozessname | csrss.exe
PID | 608
Durchschnittliche Auslastung (%) | 0.35
Modul | Durchschnittliche Modulauslastung (%)
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.13
\Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\sxs.dll | 0.10
\SystemRoot\System32\Drivers\Ntfs.sys | 0.03

CPU-Auslastung:Einzelner Prozess mit erheblicher Prozessorauslastung
Auf diesen Prozess ist ein erheblicher Anteil der Gesamtprozessorauslastung zurückzuführen, die während der Ablaufverfolgung aufgezeichnet wurde.

Prozessname | IGDCTRL.EXE
PID | 1904
Durchschnittliche Auslastung (%) | 0.22
Modul | Durchschnittliche Modulauslastung (%)
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.12
\Device\HarddiskVolume1\Program Files\FRITZ!DSL\AVMCSOCK.DLL | 0.02
\SystemRoot\system32\drivers\afd.sys | 0.01

#### Informationen

Plattform-Zeitgeberauflösung:Zeitgeberanforderungsstapel
Der Stapel mit den Modulen, die für die niedrigste Plattform-Zeitgebereinstellung in diesem Prozess verantwortlich sind.

Angeforderter Zeitraum | 40000
ID des anfordernden Prozesses | 3564
Pfad des anfordernden Prozesses | \Device\HarddiskVolume1\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe
Aufrufender Modulstapel | \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\ntdll.dll
| \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\winmm.dll
| \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\wmp.dll
| \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\user32.dll
| \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\wmp.dll
| \Device\HarddiskVolume1\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe
| \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\kernel32.dll
| \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\ntdll.dll

Plattform-Zeitgeberauflösung:Zeitgeberanforderungsstapel
Der Stapel mit den Modulen, die für die niedrigste Plattform-Zeitgebereinstellung in diesem Prozess verantwortlich sind.

Angeforderter Zeitraum | 9765
ID des anfordernden Prozesses | 1248
Pfad des anfordernden Prozesses | \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\svchost.exe
Aufrufender Modulstapel | \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\ntdll.dll
| \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\mmcss.dll
| \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\ntdll.dll
| \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\mmcss.dll
| \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\sechost.dll
| \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\kernel32.dll
| \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\ntdll.dll

Energierichtlinie:Aktiver Energieplan
Der derzeit verwendete Energieplan.

Planname | Ausbalanciert (OEM)
Plan-GUID | {381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e}

Energierichtlinie:Energieplancharakter (Netzbetrieb)
Der Charakter des aktuellen Energieplans, wenn das System im Netzbetrieb ausgeführt wird.

Charakter | Ausbalanciert

Energierichtlinie:Videoqualität (Netzbetrieb)
Ermöglicht Windows Media Player, bei der Videowiedergabe die Qualität und die Energieeinsparung zu optimieren.

Qualitätsmodus | Für hohe Videoqualität optimieren

Akku:Erfolgreiche Analyse
Die Analyse war erfolgreich. Es wurden keine Energieeffizienzprobleme festgestellt und keine Informationen zurückgegeben.
Funktionen der Plattformenergieverwaltung:Unterstützte Standbystatus
Mithilfe von Standbystatus kann der Computer nach einer Zeit der Inaktivität in einen Energiesparmodus wechseln. Der S3-Standbystatus ist der standardmäßige Standbystatus für Windows-Plattformen. Im S3-Standbystatus verbraucht der Computer nur die Energie, die notwendig ist, um den Arbeitsspeicherinhalt zu bewahren und die Arbeit mit dem Computer schnell fortsetzen zu können. Sehr wenige Plattformen unterstützen den S1- oder S2-Standbystatus.

S1-Standbymodus unterstützt | true
S2-Standbymodus unterstützt | false
S3-Standbymodus unterstützt | true
S4-Standbymodus unterstützt | true

Funktionen der Plattformenergieverwaltung:Funktionen zur Prozessorenergieverwaltung
Mithilfe einer effektiven Prozessorenergieverwaltung kann der Computer Leistung und Energieverbrauch automatisch ausbalancieren.

Gruppieren | 0
Index | 0
Leerlaufstatus (C) - Anzahl | 1
Leistungszustand (P) - Anzahl | 0
Drosselzustand (T) - Anzahl | 8

Funktionen der Plattformenergieverwaltung:Funktionen zur Prozessorenergieverwaltung
Mithilfe einer effektiven Prozessorenergieverwaltung kann der Computer Leistung und Energieverbrauch automatisch ausbalancieren.

Gruppieren | 0
Index | 1
Leerlaufstatus (C) - Anzahl | 1
Leistungszustand (P) - Anzahl | 0
Drosselzustand (T) - Anzahl | 0

Funktionen der Plattformenergieverwaltung:Funktionen zur Prozessorenergieverwaltung
Mithilfe einer effektiven Prozessorenergieverwaltung kann der Computer Leistung und Energieverbrauch automatisch ausbalancieren.

Gruppieren | 0
Index | 2
Leerlaufstatus (C) - Anzahl | 1
Leistungszustand (P) - Anzahl | 0
Drosselzustand (T) - Anzahl | 0

Funktionen der Plattformenergieverwaltung:Funktionen zur Prozessorenergieverwaltung
Mithilfe einer effektiven Prozessorenergieverwaltung kann der Computer Leistung und Energieverbrauch automatisch ausbalancieren.

Gruppieren | 0
Index | 3
Leerlaufstatus (C) - Anzahl | 1
Leistungszustand (P) - Anzahl | 0
Drosselzustand (T) - Anzahl | 0