Handhabung zum “Viewer”
Anmerkung: Der Viewer ist ein eigenständiges Bestandteil des Schaltplaneditors sPlan50
der Abacom Ingenieurgesellschaft aus Delmenhorst und darf als sogenanntes Arbeitstool
weitergegeben werden. Hiermit können alle Dateien mit der Endung spl bis zur Version 5
geöffnet und betrachtet werden.
Die Lupe dient lediglich zum genauen Betrachten. Skaliert werden können die Grafiken in
der Druckoption  Datei – Drucken
	ganz oben Skalieren:	entweder 1:1
		oder frei – einstellbar mit dem Reiter 
		oder den Pfeilen von 10 bis 400 %

	als zweiter Punkt:	Hochformat oder Querformat (wird im Prinzip
		durch das zu druckende Blatt vorgegeben)

	Blattauswahl:	aktuelles Blatt oder alle Blätter
		(sofern Datei aus mehreren Einzelblättern bestehend)

	Blattgröße:	der zu druckende Bereich wird optisch hervorgehoben
		(wird aber auch durch die rotgestrichelte Linie angezeigt)

	Zentrieren:	das dargestellte Arbeitsblatt wird unter Berücksichtigung
		aller Grafik- und Textbestandteile optimal zentriert

	Setup:	hier kann der Drucker gewählt werden – z. B. Standart HP
		oder Spezial DIN-A3 oder PDF-Maker oder...

	Drucken:	startet den Druckvorgang
Nun zu den Silberlingen!
Die von mir erstellten Originalgrafiken haben die Abmessungen 20 x 36 mm. Um die reale
Größe als Frontplatte eines Silberlings zu erhalten, muß die Grafik demgemäß umgerech-
net (hochgerechnet) und entsprechend skaliert werden. Ob die Abmessungen dann noch
stimmen, weiß allerdings ich nicht.

In dieser Auflistung fehlen prinzipiell nur das Experimentierfeld, der Verstärkerbaustein,
der Schaltstab (die zwei letzten hab’ ich nicht mal) sowie die nachfolgende Generation an
Elektronikbausteinen aus der Reihe des IC-Digitalpraktikum.
© by Triceratops 2006