<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="35.23" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.23" y1="0" x2="35.23" y2="19.04" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.23" y1="19.04" x2="0" y2="19.04" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="19.04" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-power">
<description>&lt;b&gt;Power Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="M08A">
<description>&lt;b&gt;FAIRCHILD SEMICONDUCTOR&lt;/b&gt; SOIC127P600X175-8M&lt;p&gt;
JEDEC MS-012. VARIATION AA.&lt;br&gt;
Source: http://www.fairchildsemi.com/dwg/M0/M08A.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear-technology">
<description>&lt;b&gt;Linear Technology Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
http://www.linear-tech.com&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MSOP12">
<description>&lt;b&gt;MSE Package&lt;/b&gt; 12-Lead Plastic MSOP  Exposed Die Pad&lt;p&gt;
(Reference LTC DWG # 05-08-1666 Rev D)&lt;br&gt;
Source: http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3645f.pdf&lt;br&gt;
Auto generated by &lt;i&gt;make-symbol-device-package-bsdl.ulp Rev. 44&lt;/i&gt;&lt;br&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="IC1" library="linear-technology" package="MSOP12" value="LT4320-MSOP"/>
<element name="Q5" library="transistor-power" package="M08A" value="TSM4936D"/>
<element name="Q6" library="transistor-power" package="M08A" value="TSM4936D"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="Q5" pad="1"/>
<contactref element="Q5" pad="6"/>
<contactref element="Q5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="Q6" pad="1"/>
<contactref element="Q6" pad="6"/>
<contactref element="Q6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="Q5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="Q5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="Q6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="Q6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="EXP"/>
<contactref element="Q5" pad="3"/>
<contactref element="Q6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="Q5" pad="8"/>
<contactref element="Q5" pad="7"/>
<contactref element="Q6" pad="8"/>
<contactref element="Q6" pad="7"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
