(module DCconv_LMxx_4pin (layer F.Cu) (tedit 0)
  (fp_text reference REF** (at -12.84 0 90) (layer F.SilkS))
  (fp_text value DIP-4_1_ELL (at 0 0) (layer F.Fab))
  (pad 4 thru_hole oval (at -8.89 -20.32) (size 1.5 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole oval (at -8.89 20.32) (size 1.5 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at 8.89 -20.32) (size 1.5 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at 8.89 20.32) (size 1.5 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
)
