(module DOITESP32DEVKIT (layer F.Cu) (tedit 0)
  (fp_text reference REF** (at -27.615 0 90) (layer F.SilkS))
  (fp_text value DIP-30_1_ELL (at 0 0) (layer F.Fab))
  (pad 30 thru_hole oval (at -17.78 -12.7) (size 1.27 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole oval (at -17.78 12.7) (size 1.27 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 29 thru_hole oval (at -15.24 -12.7) (size 1.27 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at -15.24 12.7) (size 1.27 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 28 thru_hole oval (at -12.7 -12.7) (size 1.27 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at -12.7 12.7) (size 1.27 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 27 thru_hole oval (at -10.16 -12.7) (size 1.27 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole oval (at -10.16 12.7) (size 1.27 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 thru_hole oval (at -7.62 -12.7) (size 1.27 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole oval (at -7.62 12.7) (size 1.27 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole oval (at -5.08 -12.7) (size 1.27 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at -5.08 12.7) (size 1.27 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole oval (at -2.54 -12.7) (size 1.27 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole oval (at -2.54 12.7) (size 1.27 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole oval (at 0 -12.7) (size 1.27 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole oval (at 0 12.7) (size 1.27 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole oval (at 2.54 -12.7) (size 1.27 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole oval (at 2.54 12.7) (size 1.27 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole oval (at 5.08 -12.7) (size 1.27 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole oval (at 5.08 12.7) (size 1.27 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole oval (at 7.62 -12.7) (size 1.27 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole oval (at 7.62 12.7) (size 1.27 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole oval (at 10.16 -12.7) (size 1.27 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole oval (at 10.16 12.7) (size 1.27 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole oval (at 12.7 -12.7) (size 1.27 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole oval (at 12.7 12.7) (size 1.27 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole oval (at 15.24 -12.7) (size 1.27 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole oval (at 15.24 12.7) (size 1.27 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole oval (at 17.78 -12.7) (size 1.27 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole oval (at 17.78 12.7) (size 1.27 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
)
