(module PinHeader_0.6mmSquare_01x16_2.54mm (layer F.Cu) (tedit 5AC15977)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
  (fp_text value PinHeader_0.6mmSquare_01x16_2.54mm (at 0 2.54) (layer F.Fab))
  (pad 8 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -3.81 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -6.35 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 6.35 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -8.89 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 8.89 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -11.43 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 11.43 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -13.97 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 13.97 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -16.51 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 16.51 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at -19.05 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 19.05 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
)
