# 1.Core pinout table 
|    Peripherals    |    LilyPi    |
| :---------------: | :----------: |
|       Core        | ESP32-DOWDQ6 |
|       Flash       |     16MB     |
|       SPRAM       |     8MB      |
|      BUTTON       |      0       |
|      ADC Pin      |      35      |
|     Relay Pin     |      32      |
|      SD MISO      |      2       |
|      SD MOSI      |      15      |
|      SD SCLK      |      14      |
|       SD CS       |      13      |
| PCF8563 Interrupt |      36      |
|        SDA        |      21      |
|        SCL        |      22      |
|    USB Enable     |      4       |

# 2. Screen pinout table 
|   Peripherals    | ST7796S |
| :--------------: | :-----: |
|   TOUCH Driver   | FT6236  |
|    TFT Driver    | ST7796S |
|     TFT Size     | 480x320 |
|     TFT RST      |   N/A   |
|     TFT MISO     |   23    |
|     TFT MOSI     |   19    |
|     TFT SCLK     |   18    |
|      TFT DC      |   27    |
|      TFT CS      |    5    |
|  TFT BackLight   |   12    |
|    FT6236 SDA    |   21    |
|    FT6236 SCL    |   22    |
| FT6236 Interrupt |   39    |

# 3.Epaper pinout table 
|    Peripherals    |   Epaper   |
| :---------------: | :--------: |
|   TOUCH Driver    |  FT6336S   |
|   Epaper Driver   | GDEW0371W7 |
|    Epaper Size    |  416x240   |
|    Epaper RST     |    N/A     |
|    Epaper MISO    |    N/A     |
|    Epaper MOSI    |     23     |
|    Epaper SCLK    |     18     |
|     Epaper DC     |     19     |
|     Epaper CS     |     5      |
|    FT6336S SDA    |     21     |
|    FT6336S SCL    |     22     |
| FT6336S Interrupt |     39     |
